|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格（㎜）** | **数量** | **单 价** | **金 额** | **用 料 说 明** | **图 片 参 考** |
| **一** | **厨房炉具改造** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单头大炒炉 | 1100\*1150\*350/800 | 1台 |  |  | 用304#不锈板，炉面板1.2mm，侧面0.8mm，炉头为加风炉头 | 1533656189(1) |
| 2 | 炉后拼墙 |  | 1块 |  |  | 用304#不锈板，厚0.8mm |  |
| 3 | 炉具供气连接 |  | 1套 |  |  | 含气阀等 |  |
| 4 | 拆移原蒸柜 |  | 1项 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **计：** |  |  |  |
| **二** | **蒸饭柜排气系统及配电** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 蒸饭区排油烟罩 | 1100\*500 | 3米 |  |  | 用304#不锈板，厚0.8mm |  |
| 6 | 烟罩网 |  | 3米 |  |  | 用304#不锈板，厚0.6mm |  |
| 7 | 镀锌排气管道 | 300\*300 | 6米 |  |  | 用镀锌板，板厚0.8mm | 1532194505(1) |
| 8 | 镀锌弯头 |  | 2个 |  |  | 用镀锌板，板厚0.8mm |
| 9 | 连接风机风管天方地圆 |  | 1个 |  |  | 用镀锌板，板厚0.8mm |
| 10 | 排气风机 | 1.1kw/380V | 1台 |  |  |  | 1532962110(1) |
| 11 | 承接风机架 |  | 1个 |  |  | 40角制作 |  |
| 12 | 蒸饭柜供电连接线路 |  | 1项 |  |  | 不含室外电缆线铺设，含室内线管 |  |
| 13 | 空气开关配电箱 |  | 1套 |  |  | 内含4个32A三极空气开关 |  |
| 14 | 蒸饭柜供水连接 |  | 1项 |  |  |  |  |
| 15 | 运输安装费 |  | 1项 |  |  | 含辅助配件等 |  |
|  |  |  |  | **计：** |  |  |  |
| **三** | **增加设备** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门24盘电热蒸饭柜 | 1490\*615\*161024kw/380V | 1台 |  |  |  | 1532193559(1) |
| 2 | 平式海鲜柜（玻璃推拉门） | 1200\*800\*800 | 1台 |  |  |  | 1533655916(1) |
| 3 | 四门立式雪柜 | 1220\*730\*1950 | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **计：** |  |  |  |
|  | **总计：** |  |  |  |

注：1、以上价格含普通税

2、以上设备保修一年